1. 附件2：

**门诊手术室**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  数量 |
|
|
| 电气系统 |
| 1 | 配电箱MZ-SS01~02 | 台 | 2 |
| 2 | 隔离变压器 | 个 | 2 |
| 3 | 不间断电源UPS | 套 | 1 |
| 4 | 手术室净化LED灯40W | 套 | 18 |
| 5 | 净化LED灯40W | 套 | 39 |
| 6 | 净化LED 灯(带应急)40W | 套 | 1 |
| 7 | 手术中指示灯  | 套 | 2 |
| 8 | 等电位端子箱 | 个 | 3 |
| 9 | 硬盘录像机(8路2盘位) | 台 | 1 |
| 10 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 台 | 2 |
| 12 | 彩色半球摄像机 | 台 | 4 |
| 13 | 集中电源 | 台 | 1 |
| 14 | 控制台柜 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | 个 | 1 |
| 给排水系统 |
| 16 | 储热式壁挂式电热水器 | 台 | 7 |
| 17 | 台式洗手盆 | 套 | 1 |
| 18 | 拖布盆 | 套 | 3 |
| 空调系统 |
| 19 | 普通新风空调机组 MAU-201 | 台 | 1 |
| 20 | 普通空调自动控制柜 | 套 | 1 |
| 21 | 低噪音管道风机 | 台 | 4 |
| 22 | 多功能控制面板 | 台 | 1 |
| 23 | 温控开关 | 个 | 3 |
| 24 | 排风口400\*400 | 个 | 4 |
| 25 | 排风防雨百叶400\*200 | 个 | 2 |
| 26 | 新风防雨百叶400\*320 | 个 | 1 |
| 27 | 方形散流器250\*250 | 个 | 3 |
| 28 | 单层百叶回风口600\*300 | 个 | 3 |
| 29 | 微穿孔板消声器250\*250\*1800【320\*320\*1800】 | 个 | 1 |
| 30 | 镀锌钢板 | m2 | 47 |
| 31 | 风管保温材料 | m3 | 1.41 |
| 装饰系统 |
| 32 | 洁净手术室专用卷材地板 | ㎡ | 66.06 |
| 33 | PVC卷材踢脚线 | ㎡ | 8.18 |
| 34 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 9.74 |
| 35 | 铝合金镶边条 | m | 17.65 |
| 36 | 楼面砂浆找平层 | m2 | 73.43 |
| 37 | 谈话窗 | m2 | 0.94 |
| 38 | 无影灯锚栓 | 个 | 2.00 |
| 39 | 吊塔锚栓 | 个 | 2 |
| 40 | 医用洗手池 二人位 | 台 | 2.00 |
| 41 | 不锈钢器械柜 | 套 | 2.00 |
| 42 | 不锈钢麻醉柜 | 套 | 2.00 |
| 43 | 不锈钢药品柜 | 套 | 2.00 |
| 44 | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 套 | 2.00 |
| 45 | 电源插座箱面板A | 套 | 2 |
| 46 | 电源插座箱面板B | 套 | 2 |
| 47 | 平行式输液导轨 | 套 | 2.00 |

**产科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  数量 |
|
|
| 电气系统 |
| 1 | 配电箱CF-AP | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱CF-SB | 台 | 4 |
| 3 | 不间断电源UPS 20kVA | 套 | 1 |
| 4 | 普通LED灯40W | 套 | 10 |
| 5 | 单联单控开关 | 个 | 6 |
| 6 | 双联单控开关 | 个 | 5 |
| 7 | 五孔插座（除手术室外所有插座） | 个 | 274 |
| 8 | 等电位端子箱 | 个 | 5 |
| 9 | 纯后级功放250W | 个 | 1 |
| 10 | MP3/CD/DVD | 台 | 1 |
| 11 | 报警发生器 | 台 | 1 |
| 12 | 强切电源 | 台 | 1 |
| 13 | 16位电源时序器  | 台 | 1 |
| 14 | 话筒 | 个 | 2 |
| 15 | 机柜 | 台 | 1 |
| 16 | 天花喇叭 | 个 | 18 |
| 17 | 音量控制器 | 个 | 4 |
| 18 | 硬盘录像机(16路2盘位)  | 台 | 1 |
| 19 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 20 | 硬盘 | 台 | 2 |
| 21 | 彩色半球摄像机 | 台 | 8 |
| 22 | 集中电源 | 台 | 1 |
| 23 | 控制台柜 | 台 | 1 |
| 24 | 交换机 | 个 | 1 |
| 给排水系统 |
| 25 | 台式洗手盆 | 套 | 1 |
| 26 | 拖布盆 | 套 | 1 |
| 27 | 闸阀DN25 | 个 | 6 |
| 28 | 闸阀DN20 | 个 | 29 |
| 29 | 塑料管PPR-DN20 | m | 12.79 |
| 30 | 塑料管PPR-DN25 | m | 20.57 |
| 31 | 塑料管PPR-DN20[热水] | m | 6.77 |
| 32 | 塑料管PPR-DN15[热水] | m | 5.1 |
| 33 | UPVC排水管DN50 | m | 12.79 |
| 34 | UPVC排水管DN75 | m | 20.57 |
| 空调系统 |
| 35 | 普通新风空调机组 RAU-401 | 台 | 1 |
| 36 | 普通空调自动控制柜 | 套 | 1 |
| 37 | 低噪音管道风机 | 台 | 7 |
| 38 | 高静压风机盘管 | 台 | 9 |
| 39 | 多功能控制面板 | 台 | 1 |
| 40 | 温控开关 | 个 | 9 |
| 41 | 排风口400\*400 | 个 | 8 |
| 42 | 排风防雨百叶1200\*200 | 个 | 4 |
| 43 | 新风防雨百叶400\*400 | 个 | 1 |
| 44 | 方形散流器250\*250 | 个 | 2 |
| 45 | 方形散流器400\*400 | 个 | 7 |
| 46 | 单层百叶回风口600\*300 | 个 | 2 |
| 47 | 单层百叶回风口600\*400 | 个 | 7 |
| 48 | 微穿孔板消声器320\*320\*1800 | 个 | 1 |
| 49 | 镀锌钢板 | m2 | 147 |
| 50 | 风管保温材料 | m3 | 4.41 |
| 51 | 空调水管 DN65 | m | 64.5 |
| 52 | 空调水管 DN32 | m | 18 |
| 53 | 空调水管 DN20 | m | 59.67 |
| 54 | 管道绝热30厚 | m3 | 0.52 |
| 装饰系统 |
| 55 | 洁净室专用卷材地板 | ㎡ | 242.77 |
| 56 | PVC卷材踢脚线 | ㎡ | 26.03 |
| 57 | 楼面砂浆找平层 | m2 | 256.3 |
| 58 | 抗菌涂料墙面 | m2 | 124.14 |
| 59 | 不锈钢防撞角 | 个 | 4 |
| 60 | 无影灯锚栓 | 个 | 4.00 |
| 61 | 吊塔锚栓 | 个 | 4 |
| 62 | 不锈钢器械柜 | 套 | 4.00 |
| 63 | 不锈钢药品柜 | 套 | 4.00 |
| 64 | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 套 | 4.00 |
| 65 | 医用洗手池 三人位 | 台 | 1 |
| 66 | 医用洗手池 二人位 | 台 | 1 |
| 67 | 平行式输液导轨 | 套 | 4.00 |
| 68 | U型输液导轨 | 套 | 1 |

**洁净手术部**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  数量 |
|
|
| 电气系统 |
| 1 | 配电箱SS-FS | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱SS-01~05 | 台 | 5 |
| 3 | 隔离变压器 | 个 | 5 |
| 4 | 不间断电源UPS | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱SS-AP | 台 | 1 |
| 6 | 手术室净化LED灯40W | 套 | 70 |
| 7 | 手术室净化LED 灯（带应急）40W | 套 | 9 |
| 8 | 净化LED灯40W | 套 | 8 |
| 9 | 手术中指示灯 | 套 | 5 |
| 10 | 双联单控开关 | 个 | 7 |
| 11 | 单联单控开关 | 个 | 14 |
| 12 | 五孔插座 | 个 | 33 |
| 13 | 开关插座底盒 | 个 | 55 |
| 14 | 等电位端子箱 | 个 | 6 |
| 15 | 纯后级功放250w | 个 | 1 |
| 16 | MP3/CD/DVD | 台 | 1 |
| 17 | 报警发生器 | 台 | 1 |
| 18 | 强切电源 | 台 | 1 |
| 19 | 16位电源时序器  | 台 | 1 |
| 20 | 话筒 | 个 | 2 |
| 21 | 天花喇叭 | 个 | 16 |
| 22 | 音量控制器 | 个 | 5 |
| 23 | 机柜 | 台 | 1 |
| 24 | 硬盘录像机(16路2盘位) | 台 | 1 |
| 25 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 26 | 硬盘 | 台 | 2 |
| 27 | 彩色半球摄像机 | 台 | 11 |
| 28 | 集中电源 | 台 | 1 |
| 29 | 控制台柜 | 台 | 1 |
| 30 | 交换机 | 个 | 1 |
| 31 | 网络多媒体控制器 YH-NC1 | 台 | 5 |
| 32 | 50英寸的液晶电视 | 个 | 5 |
| 给排水系统 |
| 33 | 闸阀DN20 | 个 | 9 |
| 34 | 闸阀DN40 | 个 | 1 |
| 35 | 塑料管PPR-DN20 | m | 45.05 |
| 36 | 塑料管PPR-DN15 | m | 19.87 |
| 37 | 塑料管PPR-DN20[热水] | m | 10.6 |
| 38 | 塑料管PPR-DN15[热水] | m | 5.23 |
| 39 | UPVC排水管DN50 | m | 32.72 |
| 40 | UPVC排水管DN75 | m | 57.36 |
| 空调系统 |
| 41 | 医用一体化精密空调机组 | 台 | 4 |
| 42 | 风冷空调箱式净化空调机组 | 台 | 3 |
| 43 | 净化循环空调机组 AHU-403 | 台 | 1 |
| 44 | 净化新风空调机组 PAU-401 | 台 | 1 |
| 45 | 净化空调自动控制系统 | 套 | 2 |
| 46 | 空气源四管制多功能冷热水机组 | 台 | 2 |
| 47 | 循环水泵 | 台 | 2 |
| 48 | 水泵控制系统 | 套 | 1 |
| 49 | 膨胀水箱 | 个 | 1 |
| 50 | 蓄冷水箱 | 个 | 2 |
| 51 | 电极式加湿器 | 台 | 3 |
| 52 | 电极式加湿器 | 台 | 2 |
| 53 | 风管电加热 | 台 | 10 |
| 54 | 低噪音管道风机 | 台 | 5 |
| 55 | 低噪音管道风机 | 台 | 1 |
| 56 | 灭菌装置 | 台 | 5 |
| 57 | 微压计 | 个 | 4 |
| 58 | Ⅰ级手术室送风天花3150\*2500\*500 | 套 | 1 |
| 59 | Ⅲ级手术室送风天花2700\*1600\*500 | 套 | 4 |
| 60 | 高效送风口 | 套 | 4 |
| 61 | 高效送风口 | 套 | 6 |
| 62 | 高效送风口 | 套 | 3 |
| 63 | 高效过滤器610\*305\*292 | 个 | 24 |
| 64 | 高效过滤器484\*484\*220 | 个 | 4 |
| 65 | 高效过滤器320\*320\*220 | 个 | 6 |
| 66 | 高效过滤器630\*630\*220 | 个 | 3 |
| 67 | 洁净室专用下回风口900\*450 | 个 | 24 |
| 68 | 洁净室专用下回风口600\*400 | 个 | 4 |
| 69 | 洁净室专用下回风口400\*400 | 个 | 8 |
| 70 | 排风口400\*400 | 个 | 7 |
| 71 | 排风防雨百叶800\*200 | 个 | 6 |
| 72 | 新风防雨百叶1200\*800 | 个 | 1 |
| 73 | 微穿孔板消声器400\*400\*1800 | 个 | 2 |
| 74 | 微穿孔板消声器500\*500\*1800 | 个 | 5 |
| 75 | 微穿孔板消声器800\*630\*1800 | 个 | 2 |
| 76 | 镀锌钢板 | m2 | 722 |
| 77 | 风管保温材料 | m3 | 21.66 |
| 78 | 空调水管 DN50 | m | 12 |
| 79 | 空调水管 DN80 | m | 28.74 |
| 80 | 空调水管 DN40 | m | 13 |
| 81 | 空调水管 DN65 | m | 105.33 |
| 82 | 空调水管 DN32 | m | 4 |
| 83 | 空调水管 DN25 | m | 10 |
| 84 | 管道绝热30厚 | m3 | 1.59 |
| 装饰系统 |
| 85 | 洁净手术室专用顶板 | m2 | 95.04 |
| 86 | 手术室电解钢板弧形吊顶 | m | 106.99 |
| 87 | 洁净手术室专用墙板 | ㎡ | 201.94 |
| 88 | 洁净手术室专用卷材地板 | ㎡ | 434.54 |
| 89 | 洁净手术室PVC卷材踢脚线 | ㎡ | 31.37 |
| 90 | X射线防护专用墙板 | ㎡ | 29.08 |
| 91 | 楼面砂浆找平层 | m2 | 432.13 |
| 92 | 抗菌涂料墙面 | m2 | 47.78 |
| 93 | 不锈钢防撞角 | 个 | 3 |
| 94 | 谈话窗 | m2 | 1.87 |
| 95 | 观察窗 | m2 | 2.16 |
| 96 | 铅玻璃观察窗（2个铅当量） | m2 | 1.08 |
| 97 | 双门互锁传递窗 | 套 | 1.00 |
| 98 | 无影灯锚栓 | 个 | 5.00 |
| 99 | 吊塔锚栓 | 个 | 6.00 |
| 100 | 医用洗手池 三人位 | 台 | 2 |
| 101 | 医用洗手池 二人位 | 台 | 2 |
| 102 | 不锈钢器械柜 | 套 | 5.00 |
| 103 | 不锈钢麻醉柜 | 套 | 5.00 |
| 104 | 不锈钢药品柜 | 套 | 5.00 |
| 105 | 观片灯 六联 | 套 | 1.00 |
| 106 | 观片灯 四联 | 套 | 4.00 |
| 107 | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 套 | 5.00 |
| 108 | 电源插座箱面板A | 套 | 5.00 |
| 109 | 电源插座箱面板B | 套 | 15.00 |
| 110 | 百级手术室平行式输液导轨 | 套 | 1 |
| 111 | 万级手术室平行式输液导轨 | 套 | 4 |
| 112 | U型输液导轨 | 套 | 3 |
| 113 | 石膏板吊顶 | m2 | 100.7 |
| 114 | 中空手工玻镁板 | ㎡ | 1346.75 |
| 115 | 电动气密平移门带窗 1500\*2000 | 樘 | 13 |
| 116 | 电动气密平移门带窗 1400\*2000 | 樘 | 1 |
| 117 | 电动气密平移门带窗 1200\*2000 | 樘 | 3 |
| 118 | 电动气密平移门带窗 1000\*2000 | 樘 | 1 |
| 119 | 铅防护电动气密平移门带窗 1200\*2000 | 樘 | 1 |
| 120 | 铅防护电动气密平移门带窗 1400\*2000 | 樘 | 1 |
| 121 | 电动气密平移门带窗 900\*2000 | 樘 | 2 |
| 122 | 电动气密吊滑门带窗 1000\*2100 | 樘 | 1 |
| 123 | 电动气密吊滑门带窗 900\*2100 | 樘 | 2 |
| 124 | 电动气密平移门带大窗 1450\*2080 | 樘 | 1 |
| 125 | 电动气密平移门带大窗 1470\*2080 | 樘 | 1 |
| 126 | 手动双开气密平移门带窗 1500\*2000 | 樘 | 3 |
| 127 | 手动气密平移门带窗 800\*2000 | 樘 | 15 |
| 128 | 手动气密防辐射平移门带窗 800\*2000 | 樘 | 1 |
| 129 | 手动气密平移门带窗 900\*2000 | 樘 | 4 |
| 130 | 手动气密吊滑门带窗 800\*2000 | 樘 | 2 |

**检验科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  数量 |
|
|
| 电气系统 |
| 1 | 硬盘录像机(16路2盘位)  | 台 | 1.00 |
| 2 | 液晶显示器 | 台 | 1.00 |
| 3 | 硬盘 | 台 | 1.00 |
| 4 | 彩色半球摄像机 | 台 | 11 |
| 5 | 集中电源 | 台 | 1 |
| 6 | 控制台柜 | 台 | 1.00 |
| 7 | 交换机 | 个 | 1.00 |
| 8 | 六类网线UTP.CAT6 | 米 | 270.76 |
| 9 | 电源线RVV2\*1.5 | 米 | 270.76 |
| 冷藏库 |
| 10 | 100mm厚聚氨酯彩钢板库体 | ㎡ | 38.7 |
| 11 | 100mm厚聚氨酯彩钢板顶板、低板 | ㎡ | 27 |
| 12 | 冷库不锈钢专用门 | 樘 | 1.00 |
| 13 | 角铝 | m | 40.32 |
| 14 | 墙板上下定位 | m | 0 |
| 15 | 气密防潮耐候胶 | ㎡ | 73 |
| 16 | 顶板吊架 | m | 0 |
| 17 | 软门帘 | 付 | 1 |
| 18 | 风冷机组FU-301/302 | 台 | 2.00 |
| 19 | 5P冷库外机（一用一备） | 台 | 2 |
| 20 | 铜管（含保温） | 米 | 54.58 |

**病理科**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  数量 |
|
|
| 病理科设备 |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | m2 | 59.72 |
| 2 | 风管帆布 | m2 | 2 |
| 3 | 低噪音柜式离心风机(变频)PF-04 | 台 | 1.00 |
| 4 | 手动风量调节阀φ250 | 个 | 3 |
| 5 | 电动风量调节阀φ250 | 个 | 3 |
| 6 | 桌面导流装置 | 套 | 2 |
| 7 | 组合式外排废气处理装置 | 台 | 1.00 |
| 8 | 脱水通风柜 | 台 | 1.00 |
| 9 | 手工净化染色台 | 台 | 1.00 |
| 10 | 立式紧急喷淋洗眼器 | 台 | 18 |
| 11 | 边台 | 米 | 113.63 |
| 12 | 水槽 | 个 | 17 |
| 13 | 中央实验台 | 套 | 4 |
| 装饰系统 |
| 14 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 81.88 |
| 15 | 铝合金镶边条 | m | 42.37 |